**Aktualizacja nr 1 z dn. 28.06.2017r. Pytania i odpowiedzi.**

Cyt.

* „Jaki rozmiar kłódek?”

Odpowiedź: proporcjonalna do konstrukcji z grubością ruchomego pałąka minimum 10mm

* Żeliwna, mosiężna, atestowana czy nie? –

Odpowiedź: Atestowana, mosiężna nierdzewna, odporna na niekorzystne warunki atmosferyczne

* Jaki rozmiar wkładek

Odpowiedź: odpowiedni do grubości skrzydła – możliwie jak najmniej wychodzący poza płaszczyznę skrzydła (zamka) z jednej i drugiej strony skrzydła (zamka);

* jaki kolor?

Odpowiedź: dowolny kolor wkładki;

* Atestowana czy nie?

Odpowiedź: Tak, atestowana wkładka.