**Aktualizacja nr 1 z dn. 26.06.2017r. Pytania i odpowiedzi.**

**Pytania:**

1) Gdzie ma być zabudowana szafa systemu SYNDIS ?

2) Jaka jest preferowana obudowa układu APZ3 ?

3) Czy mają być wykonane blokady zewnętrzne pomiędzy wyłącznikami rozdzielni T127f ?

**Odpowiedzi:**

Ad1. Obok zasilaczy gwarantowanych poza rozdzielnią T-127f.

Ad2. Standardowa ZW Nowa:

        wisząca, 84T, otwierane szklane drzwiczki

Ad3. Tak.